**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания**

**Основные сведения по объекту (учреждению)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* |  |
| Фактический адрес |  |
| телефон | Е- mail |
| Ведомственная принадлежность | *( департамент, комитет)* |
| Вид деятельности | *социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания* |
| Форма собственности объекта | *(муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)* |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость |
|  |  |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое |
| этажи, на которых оказываются услуги населению |
| Количество и назначение входов |  |
| Год постройки |  |
| Год последней реконструкции |  |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | |  |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | есть, нет | | | |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, нет | Регулируемые переходы | | | есть, нет |
| Наземные тактильные указатели перед препятствиями | есть, нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | | | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | есть, нет | Нерегулируемые переходы | | | есть, нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)  Перепады высоты на пути движения | есть, нет  есть, нет | Внеуличные переходы с пандусом | | | есть, нет |
| Внеуличные переходы с подъемником | | | есть, нет |
| Лестницы на пути движения | есть, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | | | есть, нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | есть, нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | | | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | | | есть, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | | | есть, нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | | | есть, нет |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | | | **Рекомендации по адаптации** | | | **Примечание** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | | | | **Категории**  **инвалидов** |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | | 7 |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | |  | | | |  | | |  | *0,9 м*  *и более* | *Не менее*  *0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта* | | | | К, О |
| - информация об объекте | |  | | | |  | | |  | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, О,  С, Г |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расстояние до входа в здание | |  | | | |  | | |  | *50 м*  *и менее* | *Не более*  *250 м* | | | | К, О |
| Количество мест для инвалидов  всего | |  | | | |  | | |  | *не менее 10%* | *Допустимо отсутствие* | | | |  |
| Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске | |  | | | |  | | |  | *5%*  *и более* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, О |
| Ширина машино- места для инвалидов- колясочников | |  | | | |  | | |  | *3,5 м*  *и более* | *Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует* | | | | К |
| Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников | |  | | | |  | | |  | *5,0 м*  *и более* | К |
| **Путь к входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | |  | | | |  | | |  | *1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м* | *1,2м и более,*  *допустимы сужения*  *до 0,9 м* | | | | К, О |
| - бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды) | |  | | | |  | | |  | *наличие* | *Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение* | | | | К |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | |  | | | |  | | |  | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | | | С |
| - указатели направления движения | |  | | | |  | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, Г |
| - места отдыха | |  | | | |  | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, О |
| **Лестница на территории:** | | | | | | | | | |  |  | | | |  |
| - высота подъема справочно | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  |
| - поручни высота  Не требуются при высоте входной площадки  не более 0,45 м | |  | | | |  | | |  | *Как минимум с одной стороны на высоте*  *0,8- 1,1 м.* | *Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы*  *не более 0,65 м* | | | | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | |  | | | |  | | |  | *За 0,6 м до марша* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | С |
| - контрастная маркировка ступеней  (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | |  | | | |  | | |  | *Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | С |
| **Пандус на территории** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | |  | | | |  | | |  | *0,8 м*  *и менее* | *не учитывается* | | | | К |
| - уклон  Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | |  | | | |  | | |  | *8 %*  *и менее,*  *для подъема*  *до 0,2 м – до 10%* | *Не более*  *16,5 %,*  *на высоту*  *до 0,45 м* | | | | К |
| **Поручни с двух сторон**  (требуютсяпри подъеме более  0,15 м) | |  | | | |  | | |  | *Наличие* | *Отсутствие,*  *несоответствие* | | | |  |
| - на высоте (нижний поручень) | |  | | | |  | | |  | *0,7 – 0,9 м* | К |
| - на высоте (верхний поручень) | |  | | | |  | | |  | *0,8 – 1,0 м* | О |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Крыльцо или входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Высота площадки***  ***Справочно*** | |  | | | | * ***Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.*** * ***При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.*** * ***При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.*** * ***При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.*** | | | | | | | | | |
| Наружное вызывное устройство | |  | | | |  | | |  | *Допустимо отсутствие* | *наличие* | | | | К |
| Ширина площадки  **с пандусом** (не заполняется, если пандус отсутствует) | |  | | | |  | | |  | *1,65 м и более,*  *при автоматических дверях*  *1,2 м*  *и более* | *1,2 м и более,*  *при автоматических дверях*  *1,1 м и более* | | | | К |
| Глубина площадки **с пандусом** (не заполняется, если пандус отсутствует) | |  | | | |  | | |  | *1,8 м и более при распашных дверях,*  *1,2 м*  *и более при автоматических дверях* | *1,5 м и более при распашных дверях,*  *1,2 м и более при автоматических дверях* | | | | К |
| Ширина площадки **без пандуса** (заполняется, если пандус отсутствует) | |  | | | |  | | |  | *Не менее*  *1,5 м* | *Не менее ширины входной двери* | | | | О, С |
| Глубина площадки **без пандуса** (заполняется, если пандус отсутствует) | |  | | | |  | | |  | *Не менее 1,5 м при распашных дверях,*  *при автоматических дверях не менее 1,2 м* | *Не менее ширины входной двери* | | | | О, С |
| Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах) | |  | | | |  | | |  | *Имеются при высоте входной площадки более*  *0,15 м* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, О, С |
| Навес | |  | | | |  | | |  | *Наличие* | *Не учитывается* | | | | К, О |
| Информация об объекте  (сфера оказываемых услуг,  часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | |  | | | |  | | |  | *Наличие* | *Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов* | | | | Г |
| **Лестница наружная** | | | | | |  | | |  |  |  | | | | |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу  За 0,3 м до марша |  | | | | |  | | |  | *Имеется* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | С |
| Маркировка ступеней |  | | | | |  | | |  | *Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | С |
| Поручни с двух сторон |  | | | | |  | | |  | *Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м*  *и менее* | *Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%* | | | | О, С |
| - на высоте |  | | | | |  | | |  | *0,8- 1,1 м* | *Допустимо несоответствие* | | | | О, С |
| - завершения поручней за пределами марша |  | | | | |  | | |  | *Наличие* | *Допустимо отсутствие* | | | | О, С |
| - нетравмирующие окончания |  | | | | |  | | |  | *Наличие* | О, С |
| **Пандус наружный** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% |  | | | | |  | | |  | *5 (8) %*  *и менее* | *Не более 16,5% (9°)* | | | | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  | | | | |  | | |  | *0,9 м*  *и более* | *Не менее*  *0,85 м* | | | | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  | | | | |  | | |  | *0,45 (0,8) м*  *и менее* | *Не ограничена* | | | | К |
| **Разворотные площадки:**  (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе) |  | | | | |  | | |  |  |  | | | |  |
| - при въезде на пандус, длина |  | | | | |  | | |  | *1,2 м и более* | *не менее 1,0 м* | | | | К |
| - при въезде на пандус, ширина |  | | | | |  | | |  | *1,2 м*  *и более* | *Менее 1,0 м* | | | | К |
| - промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса) |  | | | | |  | | |  | *1,2 м*  *и более* | *Допустимо отсутствие* | | | | К |
| - промежуточная прямая, ширина (для прямогопандуса) |  | | | | |  | | |  | *0,9 м*  *и более* | *Допустимо отсутствие* | | | | К |
| - промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом) |  | | | | |  | | |  | *1,2 м*  *и более* | *Не менее*  *1,0 м*  *(допустима не горизонтальная)* | | | | К |
| - промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом) |  | | | | |  | | |  | *1,2м*  *и более* | *При повороте*  *на 90°*  *не менее 1,0 м* | | | | К |
| Поручни с двух сторон: |  | | | | |  | | |  | *наличие* | *Отсутствие, несоответствие* | | | |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  | | | | |  | | |  | *0,7- 0,9 м* | К |
| - на высоте (верхний поручень) |  | | | | |  | | |  | *0,8- 1,0 м* | О |
| - горизонтальные завершения поручней |  | | | | |  | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие* | | | | К, О |
| - нетравмирующие окончания |  | | | | |  | | |  | *Имеются* | К, О |
| **Наружный подъемник**  (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |  | | | | |  | | |  | *Наличие при необходимости* | *Мобильный подъемник при необходимости* | | | | К |
| **Тамбур** |  | | | | |  | | |  |  |  | | | |  |
| Глубина |  | | | | |  | | |  | *1,5 м*  *и более при распашных дверях,*  *менее 1,5 м при автоматических дверях* | *Менее 1,5 м при оказании помощи* | | | | К |
| Ширина |  | | | | |  | | |  | *2,0 м*  *и более при распашных дверях,*  *менее*  *2,0 м при автоматических дверях* | *Менее 2,0 м* | | | | К |
| Двери распашные, справочно | Да/нет | | | | |  | | |  | *-* | *-* | | | | - |
| Двери автоматические, справочно | Да/нет | | | | |  | | |  | *-* | *-* | | | | - |
| - ширина дверного проема в свету |  | | | | |  | | |  | *0,85 м*  *и более* | *Не менее*  *0,8 м* | | | | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |  | | | | |  | | |  | *0,014 м*  *и менее* | *более 0,014 м* | | | | К |
| **Лестница на уровень 1- го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней |  | | | | |  | | |  | *Имеется на проступи* | *Отсутствие, несоответствие* | | | | С |
| Поручни с двух сторон: |  | | | | |  | | |  | *Имеются как минимум с одной стороны* | *Допустимо отсутствие* | | | | О, С |
| - на высоте |  | | | | |  | | |  | *0,85 – 1,1 м* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | О, С |
| - горизонтальные завершения поручня |  | | | | |  | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | О, С |
| - нетравмирующие окончания |  | | | | |  | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие, несоответствие* | | | | О, С |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша |  | |  | | | | | |  | *0,9 - 1,0 м* | *Не менее 0,85м* | | | | К |
| Уклон |  | |  | | | | | |  | *8%*  *и менее* | *Не более 16 %* | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  | |  | | | | | |  | *1,2 м*  *и более* | *Не менее 1,0 м* | | | | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  | |  | | | | | |  | *1,2 м*  *и более* | *Не менее 1,0 м* | | | | К |
| **Поручни с двух сторон:** | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) |  | |  | | | | | |  | *0,67 –*  *0,75 м* | *Допустимо*  *несоответствие* | | | К | |
| - на высоте (верхний поручень) |  | |  | | | | | |  | *0,8 – 1,0 м* | *Допустимо отсутствие,*  *несоответствие* | | | К, О | |
| - горизонтальные завершения поручней |  | |  | | | | | |  | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | | К | |
| **Пандус переносной** (при необходимости) |  | |  | | | | | |  | *-* | Наличие | | | К | |
| **Подъемник для инвалидов (**при необходимости) |  | |  | | | | | |  | *наличие* | - | | |  | |
| - стационарный |  | |  | | | | | |  | *наличие* | - | | | К | |
| - мобильный |  | |  | | | | | |  | *-* | наличие | | | К | |
| **Коридоры/холлы** |  | |  | | | | | |  |  |  | | |  | |
| Ширина полосы движения  ( с учетом мебели и оборудования) |  | |  | | | | | |  | *1,2 м*  *и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину*  *не более 1,0 м* | Не менее 0,9м, допустимы сужения  до 0,8 м на длину  не более 1,0 м | | | К, О | |
| Разворотные площадки, глубина |  | |  | | | | | |  | *1,2 м и более* | *Не менее 1,0 м* | | | К | |
| Разворотные площадки, ширина |  | |  | | | | | |  | *1,2 м*  *и менее* | *Не менее 1,0м* | | | К | |
| Указатели направления движения, входа, выхода |  | |  | | | | | |  | *Имеются* | *Допустимо отсутствие* | | | К, Г | |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  | |  | | | | | |  | *Имеются* | К, Г | |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |  | |  | | | | | |  | *Имеются* | Г | |
| Аудиовизуальные информационно- справочные системы |  | |  | | | | | |  | *Имеются* | Г | |
| Тактильная схема |  | |  | | | | | |  | *Имеются* | С | |
| **Место отдыха и ожидания:** | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже |  | |  | | | | | |  | *Наличие* | *Допустимо отсутствие* | | | О | |
| - зона для коляски на каждом этаже |  | |  | | | | | |  | *Наличие* | *Допустимо отсутствие* | | |
| **Навесное оборудование**, выступ в зону движения более 0,1 м |  | |  | | | | | |  | *Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест* | *Допустимо наличие* | | | С | |
| **Лестница, перепады высот на этаже** (в коридорах)указать наличие | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрастная маркировка ступеней |  | | | | |  | |  | | *Есть на проступи* | *Отсутствует или не соответствует* | | | С | |
| Поручни с двух сторон на лестнице |  | | | | |  | |  | | *Есть как минимум с одной стороны* | *Не соответствуют.*  *Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней* | | | О | |
| - горизонтальные завершения поручней |  | | | | |  | |  | | *Имеются* | *Отсутствуют* | | | О | |
| **Пандус внутренний на этаже** | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| Ширина марша |  | | | | |  | |  | | *0,9 м и более* | *Не менее 0,85 м* | | | К | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% |  | | | | |  | |  | | *8 %*  *и менее* | *Не более*  *16 %* | | | К | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  | | | | |  | |  | | *1,2 м*  *и более* | *1,0 м и более* | | | К | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  | | | | |  | |  | | *1,2 м*  *и более* | *1,0 м и более* | | | К | |
| **Поручни с двух сторон:** | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| - на высоте (нижний поручень) |  | | | | |  | |  | | *0,67 – 0,9 м* | *Отсутствие или несоответствие* | | | К | |
| - \*на высоте (верхний поручень) |  | | | | |  | |  | | 0,85 – 1,0 м | О | |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1- ом этаже раздел не заполняется | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней |  | | |  | | | |  | | *Имеется на проступи* | *Отсутствие или несоответствие* | | | С | |
| Поручни с двух сторон:  - на высоте 0,8 – 0,1 м |  | | |  | | | |  | | *Как минимум с одной стороны* | *Отсутствие на части маршей, несоответствие* | | | О, С  О, С | |
| - горизонтальные завершения |  | | |  | | | |  | | *Имеется* | *Допустимо*  *отсутствие* | | | О, С | |
| - нетравмирующие окончания |  | | |  | | | |  | | *Имеется* | *Допустимо*  *отсутствие* | | | О, С | |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2- х этажей) |  | | |  | | | |  | | *Имеется* | *Допустимо*  *отсутствие* | | | С | |
| **Лифт пассажирский** (для здания более 2- х этажей) |  | | |  | | | |  | | *наличие* | *Допустима замена на подъемник для инвалидов* | |  | | |
| **Кабина:** |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |
| - длина |  | | |  | | | |  | | *1,25 м*  *и более* | *Не менее 1,2 м* | | К | | |
| - ширина |  | | |  | | | |  | | *1,1 м*  *и более* | *Не менее 1,0 м* | | К | | |
| - ширина дверного проема |  | | |  | | | |  | | *0,8 м*  *и более* | *Не менее 0,75 м* | | К | | |
| - поручни |  | | |  | | | |  | | *Имеется* | *Допустимо*  *отсутствие* | | О | | |
| Знак доступности |  | | |  | | | |  | | *Наличие* |  | | К | | |
| Указатели номера этажа на посадочной площадке |  | | |  | | | |  | | *Наличие* |  | | К, Г | | |
| **Обслуживание через окно/прилавок** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности |  | | |  | | | |  | | *0,8 – 1,1 м* | *Допустимо*  *несоответствие* | | К | | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  | | |  | | | |  | | *1,25 м*  *и более* | *Не менее 1,2 м* | | К | | |
| **Обслуживание в кабинете** | | | |  | | | |  | |  | | | | | |
| Ширина проема двери в свету |  | | |  | | | |  | | *0,8 м*  *и более* | *Не менее 0,75 м* | | К | | |
| Высота порога |  | | |  | | | |  | | *0,014 м*  *и менее* | *Более 0,014 м* | | К | | |
| Информация тактильная о назначении кабинета |  | | |  | | | |  | | *На стене рядом*  *с дверью на высоте 1- 4- 1,5 м* | *На другой высоте, на двери или отсутствует* | | С | | |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: |  | | |  | | | |  | | *На стене рядом с дверью* | *Допустимо*  *несоответствие* | | К, О, С, Г | | |
| - \*размещение на высоте |  | | |  | | | |  | | *1,8 м*  *и менее* | *Не учитывается* | | К | | |
| - \*высота прописных букв |  | | |  | | | |  | | *0,016 м*  *и более* | *Не учитывается* | | С | | |
| Зона для кресла- коляски в кабинете |  | | |  | | | |  | | *не менее*  *1,2 х 0,9 м* | *не менее*  *1,1 х 0,8 м* | | К | | |
| **Обслуживание с перемещением №** (указывается номер и назначение маршрута) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  | | |  | | |  | | | *1,2 м*  *и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м* | *Не менее 0,9 м*  *с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота* | | К | | |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.) |  | | |  | | |  | | | *0,8 – 1,1 м* | *Без ограничений при оказании помощи* | | К | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина |  | | |  | | |  | | | *1,8 м*  *и более* | *1,5 м* | | К | | |
| Ширина |  | | |  | | |  | | | *1,6 м*  *и более* | *1,5 м* | | К | | |
| Место для сидения |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | О | | |
| Крючки для костылей |  | | |  | | |  | | | *Имеются* | *Допустимо отсутствие* | О | | | |
| **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест |  | | |  | | |  | | | *2%*  *и более* | *Не менее одного места* | | К | | |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске |  | | |  | | |  | | | *1,2 м*  *и более* | *Не менее 0,9 м* | | К | | |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука) |  | | |  | | |  | | | *2 %*  *и более* | *Не учитывается* | | Г | | |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников** |  | | |  | | |  | | | *Не*  *требуется* | *Имеется* | | К | | |
| **Санузел для посетителей** |  | | |  | | |  | | | *Контрастная табличка с обозначением помещения* | *Табличка с обозначением помещения* | | Г | | |
| **Тактильная контрастная маркировка** |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | С | | |
| **Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов** |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *-* | |  | | |
| Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии) |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *Допустимо отсутствие* | | К | | |
| Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии) |  | | |  | | |  | | | *0,8 м*  *и более* | *Не менее 0,75 м* | | К, О | | |
| - ширина дверного проема в доступный санузел (кабину) |  | | |  | | |  | | | *0,8 м*  *и более* | *Не менее 0,75 м* | | К, О | | |
| Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина |  | | | |  | |  | | | *1,8 м*  *и более* | *1,6 м* | | К | | |
| Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина |  | | |  | | |  | | | *1,65 м*  *и более* | *1,5 м* | | К | | |
| Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *Стационарный*  *у стены* | | К, О | | |
| Откидной поручень со стороны пересадки из кресла- коляски на унитаз |  | | |  | | |  | | | *Имеется* | *Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза* | | К | | |
| **Крючки для костылей** |  | | |  | | |  | | | *Наличие* | *Допустимо отсутствие* | | О | | |
| **Раковина:** |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |
| - зона у раковины (глубина) |  | | |  | | |  | | | *1,2 м*  *и более* | *допустимо расположение*  *кресла- коляски боком к раковине* | | К | | |
| - зона у раковины (ширина) |  | | |  | | |  | | | *0,8 м*  *и более* | К | | |
| - высота раковины |  | | |  | | |  | | | *0,8 –0,85м* | *более 0,85 м* | | К | | |

**ВЫВОДЫ**

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. на территории объекта –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. на входной группе – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. на путях передвижения –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. в зоне оказания услуги –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. в санитарных помещениях –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Приказ о назначении** ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи **–** (имеется, отсутствует)  **Ответственный за проведение обследования объекта:** |
|  |

**Примечание:**

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.